Cartes DVB-S2 Mystique Sky / DVBSKY

Objet : Cartes DVB-S2 Mystique Sky / DVBSKY, installation

Niveau requis :

Commentaires :

Débutant, à savoir : Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !

Suivi :

Création par davy le 19/04/2012

Testé par .... le ....

Commentaires sur le forum : C'est ici1) N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

Nota : Contributeurs, les sont là pour vous aider, supprimez-les une fois le problème corrigé ou le champ rempli !

Présentation des produits

Matériel à faible coût que l'on trouve sous le nom de Mystique Sky ou DVBSKY.

On les trouve ici sous la référence Mystique SaTiX-S2 Sky en version USB, PCI ou PCI-express à partir de 39,90€ et également une version double entrées en PCI-express à 79,90€.

Différentes versions et dénominations

Mystique SaTiX-S2 Sky USB - DVBSKy S860/S960

Mystique SaTiX-S2 Sky PCI - DVBSKy S830

Mystique SaTiX-S2 Sky Xpress - DVBSKy S850/S950

Mystique SaTiX-S2 Sky Xpress DUAL - DVBSKy S952

Installation des pilotes

En général, on trouvera les drivers sur http://www.dvbsky.net/Support.html

Contrairement à ce que son nom indique l'archive media_build-3.3.x.tar.gz permet d'installer le matériel aussi bien sur les noyaux 2.6 que sur les 3.x.

Commencer par installer les paquets nécessaires à la compilation :

apt-get update && apt-get install linux-source linux-headers-`uname -r` make gcc patchutils libproc-processtable-perl libdigest-sha1-perl

Télécharger et décompresser l'archive :

wget http://www.dvbsky.net/download/media_build-3.3.x.tar.gz
tar zxvf media_build-3.3.x.tar.gz

Effectuer la compilation puis l'installation des modules :

cd media_build
make
make install

Télécharger les firmwares :

wget http://www.dvbsky.net/download/dvbsky-firmware.zip
unzip dvbsky-firmware.zip
sh bst-firmware.sh

Enfin, faire le ménage...

cd ..
rm -R media_build