Installation d'une carte son EMU404 PCI

Objet : carte son EMU404 PCI

Niveau requis :

Commentaires : Installation d'une carte son EMU404 PCI

Débutant, à savoir : Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !

Suivi :

Création par mani le 18/08/2009

Testé par .... le ....

Commentaires sur le forum : C'est ici1) N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

Présentation

La carte son EMU404 est supportée par Alsa depuis sa version 1.0.15. Cependant, comme la version fournie par Debian n'est pas compilée pour la reconnaître, il va falloir recompiler Alsa pour profiter de cette carte semi-professionnelle.

Installation des paquets nécessaires à la compilation

On installe tout d'abord les paquets requis pour mener à bien la compilation :

apt-get update && apt-get install linux-headers-$(uname -r) build-essential libncurses5-dev libncursesw5-dev ncurses-term alsa-tools-gui xmlto gettext

Préparation des sources d'Alsa

Il faut récupérer les paquets sources sur le FTP du projet Alsa.
Il semblerait qu'il y ait un mélange des versions 1.0.17 (le pilote) et 1.0.16 (le reste) sous Debian Lenny !
On va donc télécharger les archives suivantes :

alsa-driver-1.0.17.tar.bz2

alsa-firmware-1.0.16.tar.bz2

alsa-lib-1.0.16.tar.bz2

alsa-utils-1.0.16.tar.bz2

Le reste va se dérouler avec les droits administrateurs (voir commande : SU Devenir administrateur) dans un terminal.

On se place dans le répertoire contenant les archives (ici pour l'exemple : /home/utilisateur/Desktop ) :

cd /home/utilisateur/Desktop

Puis on les déplace dans le répertoire /usr/src/share :

mv *.tar.bz2 /usr/src/share

On se place dans ce répertoire :

cd /usr/src/share

On extrait le contenu des archives :

tar xjvf alsa-driver-1.0.17.tar.bz2
tar xjvf alsa-firmware-1.0.16.tar.bz2
tar xjvf alsa-lib-1.0.16.tar.bz2
tar xjvf alsa-utils-1.0.16.tar.bz2

Puis on les supprime :

rm *.tar.bz2

Compilation d'Alsa

On va commencer par la compilation du pilote, toujours avec les droits administrateurs :

cd /usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.17/
./configure --with-cards=emu10k1,usb-audio --with-sequencer=yes
make && make install

On compile ensuite les autres modules :

cd /usr/src/share/alsa-firmware-1.0.16
make && make install
cd /usr/src/share/alsa-lib-1.0.16
make && make install
cd /usr/src/share/alsa-utils-1.0.16
make && make install

Activation du pilote

On charge les modules qui nous intéressent en mémoire :

modprobe snd-emu10k1 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss snd-usb-audio

Et enfin, on créé un lien pour le firmware :

ln -s /usr/local/share/alsa/firmware /usr/share/alsa

Et voilà, normalement votre carte est fonctionnelle !

Remarque :

Je n'ai installé cette carte son qu'une seule fois.

Ce tutoriel est basé sur les notes que j'ai prises pendant l'installation et est peut-être incomplet.
N'étant ni musicien ni en possession de cette carte, je ne peux pas attester que tout fonctionne correctement.
J'ajoute que ce tutoriel est basé sur Debian Lenny, il faudra sans doute adapter les versions des sources d'Alsa pour une installation sous une autre Debian.