Network-Manager : configuration du réseau

Objet : Utilisation de Network-Manager

Niveau requis :

Commentaires : Pour gérer vos connexions réseau avec Network-Manager.

Débutant, à savoir : Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !.

Suivi :

Création par captnfab le 03/02/2014

Testé par captnfab le 01/04/2014

Commentaires sur le forum : ici 1) N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

Introduction

Network Manager (NM) est un démon de gestion des connexions réseau. Il permet, en principe, de se connecter à internet via un câble ou par connexion WiFi et à tout type de réseau.

Alors que le démon NM tourne en tant que root, il est possible de le configurer en tant qu'utilisateur, par exemple via une icône dans la zone de notification (petit icône près de l'horloge).

Dans la plupart des cas, NM n'a besoin d'aucune configuration. Si votre carte réseau est détectée et son pilote activé, la liste des réseaux doit s'afficher, vous permettant de sélectionner celui sur lequel vous souhaitez vous connecter.

Parfois, certaines options peuvent être grisées, il vous faudra alors creuser du côté des permissions et de consolekit/systemd-logind.

Conflits potentiels

Network-Manager, tout comme ifupdown, wicd, Connection-Manager et dhcpcd5, s'occupe de gérer les connexions réseau, il peut donc entrer en conflit avec ces outils s'ils sont présents !

Avec Connection-Manager

Pour le cas où Connection-Manager serait installé, nous vous proposons donc de le supprimer ainsi :

apt remove connman

Avec dhcpcd5

Pour le cas où dhcpcd5 serait installé, nous vous proposons donc de le supprimer ainsi :

apt remove dhcpcd5

Avec Wicd

Pour le cas où wicd serait installé, nous vous proposons donc de le supprimer ainsi :

apt remove wicd

Avec resolvconf

Je ne suis pas sûr du niveau d'incompatibilité entre ces deux là, mais resolvconf fixant les DNS et NM2) Network-Manager aussi, je préfère l'enlever :

apt remove resolvconf

Avec ifupdown

Network-Manager et ifupdown s'entendent très bien entre eux, à condition de ne pas tenter de configurer une même interface avec les deux outils en même temps !

Par défaut, l'interface loopback3) donnant l'adresse 127.0.0.1 est gérée par ifupdown, ce qui est très bien.
Par défaut, Network-Manager s'occupe uniquement des interfaces qui ne sont pas mentionnées dans le fichier Interfaces, ce qui est très bien.

Ce comportement est réglé par le fichier /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf, consultez-le avec par exemple la commande less ainsi :

less /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf

Et assurez-vous bien d'y avoir ces lignes :

[ifupdown] managed=false

Sinon éditer le fichier en root pour les ajouter :

nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf

En Wifi, si votre connexion est détectée. Si vous avez entré le mot de passe du wifi et que la connexion ne s'établit pas avec la Box (routeur). Vous pouvez ajouter au fichier, NetworkManager.conf, les lignes suivantes:

[device] wifi.scan-rand-mac-address=no

Redémarrez et la connexion devrait s’établir.

Faire en sorte que le fichier interfaces ne s'occupe que de l'interface loopback4) interface locale seulement .
Pour cela, le fichier /etc/network/interfaces ne doit contenir que les lignes suivantes :

# This file describes the network interfaces available on your system # and how to activate them. For more information, see interfaces(5). auto lo iface lo inet loopback

Sinon, éditer ce fichier pour le modifier :

nano /etc/network/interfaces

Installation

L'installation se fait en deux parties.

Premièrement, le serveur Network-Manager :

apt update && apt install network-manager

Et ensuite l'applet qui sera utilisé par l'utilisateur pour faire la configuration.

En ligne de commande, les utilitaires sont déjà présents dans le paquet network-manager.

Sous KDE

apt install network-manager-kde

Sous Gnome et autres

apt install network-manager-gnome

Graphique

Via l'applet GNOME

Si l'applet Network-Manager n'est pas lancé automatiquement, exécutez-le via la commande :

nm-applet

Pour plus de commodité, vous pouvez demander à votre gestionnaire de fenêtre ou votre environnement de bureau de le lancer automatiquement à chaque connexion.

Via l'applet KDE

Ajoutez l'applet dans KDE

Ligne de commande

En ligne de commande les utilitaires sont déjà présents dans le paquet network-manager.

Voir le man des commandes NetworkManager, nm, nmcli, nm-online et nm-tool.

Interface nmcli

L'interface nmcli5) Network Manager Command Line Interface est une commande permettant de créer, modifier, supprimer, activer ou désactiver les interfaces réseaux.
nmcli est très simple à utiliser grâce à l'auto-complétion.

nmcli

Afficher la liste et l'état des connexions réseaux.
La commande nmcli peut remplacer les commandes ip a ou ifconfig :

nmcli
virbr1: connecté to virbr1 bridge, FE:54:00:78:67:DB, sw, mtu 1500 inet4 192.168.2.1/24 inet6 fe80::fc54:ff:fe78:67db/64 enp3s0: connecté to enp3s0 "Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (Onboard Ethernet)" ethernet (r8169), xx:xx:xx:xx:xx:xx, hw, mtu 1500 ip4 default inet4 192.168.1.254/24 inet6 fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxx/64 vnet0: connecté to vnet0 tun, FE:54:00:78:67:DB, sw, mtu 1500 master virbr lo: non-géré loopback (unknown), 00:00:00:00:00:00, sw, mtu 65536 DNS configuration: servers: 212.27.40.241 212.27.40.240 interface: enp3s0

nmcli help

Aide générale :

nmcli help

Usage: nmcli [OPTIONS] OBJECT { COMMAND | help }
OPTIONS
-t[erse] terse output
-p[retty] pretty output
-m[ode] tabular|multiline output mode
-f[ields] <field1,field2,...>|all|common specify fields to output
-e[scape] yes|no escape columns separators in values
-n[ocheck] don't check nmcli and NetworkManager versions
-a[sk] ask for missing parameters
-w[ait] <seconds> set timeout waiting for finishing operations
-v[ersion] show program version
-h[elp] print this help
OBJECT
g[eneral] NetworkManager's general status and operations
n[etworking] overall networking control
r[adio] NetworkManager radio switches
c[onnection] NetworkManager's connections
d[evice] devices managed by NetworkManager
a[gent] NetworkManager secret agent or polkit agent

Aide sur une sous-commande

Ici la sous-commande general

nmcli general help

Utilisation : nmcli general { COMMAND | help }
COMMAND := { status | hostname | permissions | logging }
status
hostname [<hostname>]
permissions
logging [level <log level>] [domains <log domains>]

nmcli connection

Dans Network Manager, toutes les interfaces réseaux (sous-commande device) sont gérées à travers des profils (sous-commande connection).

Afficher la liste des profils existants :

nmcli connection

NOM UUID TYPE PÉRIPHÉRIQUE
enp3s0 2864a7ef-2c77-42ba-8875-6effe1b58a4a 802-3-ethernet enp3s0
virbr1 e8bcda63-957a-48df-87c6-ca943dc0c285 bridge virbr1
vnet0 201edef9-055d-4a3b-ad1e-9611626aee59 tun vnet0

Le nom du profil peut être différent du nom de l'interface réseau associée.

nmcli connection show

Afficher la liste de tous les profils actifs :

nmcli connection show --active

NOM UUID TYPE PÉRIPHÉRIQUE
enp3s0 2864a7ef-2c77-42ba-8875-6effe1b58a4a 802-3-ethernet enp3s0
virbr1 e8bcda63-957a-48df-87c6-ca943dc0c285 bridge virbr1
vnet0 201edef9-055d-4a3b-ad1e-9611626aee59 tun vnet0

Obtenir les propriétés détaillées d'un profil particulier :

nmcli connection show enp3s0
connection.id: enp3s0 connection.uuid: 2864a7ef-2c77-42ba-8875-6effe1b58a4a connection.stable-id: -- connection.interface-name: enp3s0 connection.type: 802-3-ethernet connection.autoconnect: yes connection.autoconnect-priority: 0 connection.autoconnect-retries: -1 (par défaut) connection.timestamp: 1533040596 connection.read-only: no connection.permissions: connection.zone: external connection.master: -- connection.slave-type: -- connection.autoconnect-slaves: -1 (par défaut) connection.secondaries: connection.gateway-ping-timeout: 0 connection.metered: inconnu connection.lldp: -1 (default) 802-3-ethernet.port: -- 802-3-ethernet.speed: 0 802-3-ethernet.duplex: -- 802-3-ethernet.auto-negotiate: no 802-3-ethernet.mac-address: -- 802-3-ethernet.cloned-mac-address: -- 802-3-ethernet.generate-mac-address-mask:-- 802-3-ethernet.mac-address-blacklist: 802-3-ethernet.mtu: auto 802-3-ethernet.s390-subchannels: 802-3-ethernet.s390-nettype: -- 802-3-ethernet.s390-options: 802-3-ethernet.wake-on-lan: 1 (default) 802-3-ethernet.wake-on-lan-password: -- ipv4.method: manual ipv4.dns: 212.27.40.241,212.27.40.240 ipv4.dns-search: ipv4.dns-options: (par défaut) ipv4.dns-priority: 0 ipv4.addresses: 192.168.1.254/24 ipv4.gateway: 192.168.1.1 ipv4.routes: ipv4.route-metric: -1 ipv4.ignore-auto-routes: no ipv4.ignore-auto-dns: no ipv4.dhcp-client-id: -- ipv4.dhcp-timeout: 0 ipv4.dhcp-send-hostname: yes ipv4.dhcp-hostname: -- ipv4.dhcp-fqdn: -- ipv4.never-default: no ipv4.may-fail: yes ipv4.dad-timeout: -1 (par défaut) ipv6.method: auto ipv6.dns: ipv6.dns-search: ipv6.dns-options: (par défaut) ipv6.dns-priority: 0 ipv6.addresses: ipv6.gateway: -- ipv6.routes: ipv6.route-metric: -1 ipv6.ignore-auto-routes: no ipv6.ignore-auto-dns: no ipv6.never-default: no ipv6.may-fail: yes ipv6.ip6-privacy: -1 (inconnu) ipv6.addr-gen-mode: stable-privacy ipv6.dhcp-send-hostname: yes ipv6.dhcp-hostname: -- ipv6.token: -- proxy.method: none proxy.browser-only: no proxy.pac-url: -- proxy.pac-script: -- GENERAL.NOM: enp3s0 GENERAL.UUID: 2864a7ef-2c77-42ba-8875-6effe1b58a4a GENERAL.PÉRIPHÉRIQUES: enp3s0 GENERAL.ÉTAT: activé GENERAL.PAR DÉFAUT: oui GENERAL.DEFAULT6: non GENERAL.VPN: non GENERAL.ZONE: external GENERAL.CHEMIN DBUS: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/2 GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/1 GENERAL.SPEC-OBJECT: -- GENERAL.CHEMIN-MAÎTRE: -- IP4.ADRESSE[1]: 192.168.1.254/24 IP4.PASSERELLE: 192.168.1.1 IP4.DNS[1]: 212.27.40.241 IP4.DNS[2]: 212.27.40.240 IP6.ADRESSE[1]: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 IP6.PASSERELLE: --
On peut appeler un profil par son nom ou son uuid

nmcli device

Afficher la liste des interfaces réseaux existantes :

nmcli device

PÉRIPHÉRIQUE TYPE ÉTAT CONNEXION
virbr1 bridge connecté virbr1
enp3s0 ethernet connecté enp3s0
vnet0 tun connecté vnet0
lo loopback non-géré --

nmcli device disconnect

Arrêter et redémarrer une interface réseau.

On arrête l'interface, plutôt que son profil, car ce dernier peut démarrer, tout seul, en cas d'événement particulier

Arrêt d'une interface réseau :

nmcli device disconnect enp3s0

Lancement d'une interface réseau, on relance plutôt le profil :

nmcli connection up enp3s0

nmcli connection add

Ajouter un nouveau profil.
On veut, par exemple ici, créer un bridge nommé virbr1 :

nmcli connection add type bridge con-name virbr1 ifname virbr1

Dans cet exemple, la commande va créer un nouveau profil nommé virbr1 (directive con-name) associé à l'interface virbr1 (directive ifname).

Dans ce cas particulier, la commande va aussi créer une interface virtuelle, nommée virbr1, car elle n'existe pas physiquement.

Ajouter l'interface réseau.

Avant d'ajouter une interface réseau à un bridge, il est conseillé d'arrêter cette interface sinon, l'interface peut se retrouver associée à plusieurs profils.

On veut, ensuite, ajouter l'interface réseau enp3s0 à ce bridge :

nmcli connection add type bridge-slave con-name enp3s0 ifname enp3s0 master virbr1

nmcli connection modify

Modifier un profil.
On veut, par exemple, modifier le paramètre ipv4.addresses du profil virbr1 :

nmcli connection modify virbr1 ipv4.addresses 192.168.3.254/24
On redémarrera l'interface réseau pour que la modification soit prise en compte.

nmcli connexion edit

Éditer un profil.
On veut éditer le profil virbr1 :

nmcli connexion edit virbr1
A partir d'ici, on se retrouve dans l'interface commande de nmcli. Le prompt nmcli> doit être affiché !

nmcli prompt

nmcli> print

Afficher les propriétés du profil :

nmcli> print

===============================================================================
Informations de profil de connexion (virbr1)
===============================================================================
connection.id: virbr1
connection.uuid: e8bcda63-957a-48df-87c6-ca943dc0c285
connection.stable-id: --
connection.interface-name: virbr1
connection.type: bridge
connection.autoconnect: yes
connection.autoconnect-priority: 0
connection.autoconnect-retries: -1 (par défaut)
connection.timestamp: 1533041496
connection.read-only: no
connection.permissions:
connection.zone: trusted
connection.master: --
connection.slave-type: --
connection.autoconnect-slaves: -1 (par défaut)
connection.secondaries:
connection.gateway-ping-timeout: 0
connection.metered: inconnu
connection.lldp: -1 (default)
-------------------------------------------------------------------------------
ipv4.method: shared
ipv4.dns:
ipv4.dns-search:
ipv4.dns-options: (par défaut)
ipv4.dns-priority: 0
ipv4.addresses: 192.168.2.1/24
ipv4.gateway: --
ipv4.routes:
ipv4.route-metric: -1
ipv4.ignore-auto-routes: no
ipv4.ignore-auto-dns: no
ipv4.dhcp-client-id: --
ipv4.dhcp-timeout: 0
ipv4.dhcp-send-hostname: yes
ipv4.dhcp-hostname: --
ipv4.dhcp-fqdn: --
ipv4.never-default: no
ipv4.may-fail: yes
ipv4.dad-timeout: -1 (par défaut)
-------------------------------------------------------------------------------
ipv6.method: ignore
ipv6.dns:
ipv6.dns-search:
ipv6.dns-options: (par défaut)
ipv6.dns-priority: 0
ipv6.addresses:
ipv6.gateway: --
ipv6.routes:
ipv6.route-metric: -1
ipv6.ignore-auto-routes: no
ipv6.ignore-auto-dns: no
ipv6.never-default: no
ipv6.may-fail: yes
ipv6.ip6-privacy: 0 (désactivé)
ipv6.addr-gen-mode: stable-privacy
ipv6.dhcp-send-hostname: yes
ipv6.dhcp-hostname: --
ipv6.token: --
-------------------------------------------------------------------------------
bridge.mac-address: --
bridge.stp: no
bridge.priority: 32768
bridge.forward-delay: 15
bridge.hello-time: 2
bridge.max-age: 20
bridge.ageing-time: 300
bridge.multicast-snooping: no
-------------------------------------------------------------------------------
proxy.method: none
proxy.browser-only: no
proxy.pac-url: --
proxy.pac-script: --
-------------------------------------------------------------------------------

describe ipv4.method

Obtenir maintenant une description de la propriété ipv4.method :

nmcli> describe ipv4.method

=== [method] ===
[description de la propriété NM]
IP configuration method. NMSettingIP4Config and NMSettingIP6Config both support "auto", "manual", and "link-local".
See the subclass-specific documentation for other values.
In general, for the "auto" method, properties such as "dns" and "routes" specify information that is added on to the information returned from automatic configuration.
The "ignore-auto-routes" and "ignore-auto-dns" properties modify this behavior.
For methods that imply no upstream network, such as "shared" or "link-local", these properties must be empty.
For IPv4 method "shared", the IP subnet can be configured by adding one manual IPv4 address or otherwise 10.42.x.0/24 is chosen.

ipv4.method auto

Modifier la propriété ipv4.method :

nmcli> set ipv4.method auto

nmcli> verify

Vérifier la cohérence des modifications effectuées précédemment :

nmcli> verify

nmcli> activate

Appliquer immédiatement les modifications :

nmcli> activate

nmcli> save

Sauver les modifications :

nmcli> save

nmcli> quit

Quitter l'interface commande nmcli :

nmcli> quit

Exemples d'utilisation de nmcli

Configuration d'une connexion wifi

Faire un scan manuel des points d'accès disponibles :

nmcli device wifi rescan

Afficher la liste des points d'accès trouvés :

nmcli device wifi list
IN-USE SSID MODE CHAN RATE SIGNAL BARS SECURITY FreeWifi_secure Infra 10 270 Mo/s 100 ▂▄▆█ WPA1 802.1X FreeWifi Infra 3 195 Mo/s 62 ▂▄▆_ -- Freebox-59C501 Infra 3 195 Mo/s 57 ▂▄▆_ WPA1 FreeWifi_secure Infra 3 195 Mo/s 52 ▂▄__ WPA2 802.1X SFR_8368 Infra 6 130 Mo/s 19 ▂___ WPA1 Bbox-78EFB3 Infra 1 54 Mo/s 17 ▂___ WPA1 WPA2 Livebox-9a79 Infra 6 130 Mo/s 17 ▂___ WPA1 WPA2 orange Infra 6 130 Mo/s 17 ▂___ -- FreeWifi_secure Infra 11 195 Mo/s 12 ▂___ WPA2 802.1X

Se connecter à un réseau wifi :

nmcli device wifi connect 'SSID' password 'CLÉ_WIFI' ifname 'NOM_DE_L_INTERFACE_WIFI' name 'NOM_DU_PROFIL'

Vous pouvez omettre la directive name 'NOM_DU_PROFIL'. Dans ce cas Network Manager va attribuer un nom arbitraire au profil.

Vous pouvez omettre la directive ifname 'NOM_DE_L_INTERFACE_WIFI' si vous n'avez qu'une interface wifi.

Il semblerait plus logique de créer un nouveau profil wifi avec la commande nmcli connection. Toutefois, la commande dédiée nmcli device wifi permet de faire cela plus facilement.

Exemple :

nmcli device wifi connect 'FreeWifi_secure' password 'XXXXXXXXXXXXXXXX' ifname 'wlan0' name 'wlan0_FreeWifi_secure'

Ou bien, plus simplement :

nmcli device wifi connect 'FreeWifi_secure' password 'XXXXXXXXXXXXXXXX'

Donner un accès au réseau local et à internet à des machines virtuelles

On veut créer un bridge partagé, nommé lxcbr0, sur l'hôte, qui aura comme adresse ip : 192.168.2.1, sur le réseau 192.168.2.0/24 :

nmcli connection add type 'bridge' con-name 'lxcbr0' ifname 'virbr0' ipv4.method 'shared' ipv4.addresses '192.168.2.1/24'

Explication

La commande précédente a créé un nouveau profil de type bridge nommé lxcbr0 (con-name) associé à l'interface réseau virbr0 (ifname).
L'interface réseau virbr0 n'existe pas physiquement, elle n'est créée que pour l'occasion et donc elle est une interface virtuelle.

En pratique, on essayera de donner le même nom au profil et à son interface réseau.

Les directives ipv4.method et ipv4.addresses sont optionnelles.

La directive ipv4.method shared signifie que le NAT va être activé pour les invités connectés au bridge.
On peut le vérifier en interrogeant le pare-feu.

Par exemple :

iptables -t nat -L

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
MASQUERADE all -- 192.168.2.0/24 !192.168.2.0/24

Par ailleurs, la directive ipv4.method shared active aussi le routage ipv4 :

cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

1

De plus, elle lance dnsmasq pour fournir du service dhcp et dns aux invités.

Enfin, si on n'utilise pas la directive ipv4.addresses, Network Manager va utiliser le réseau 10.42.x.0/24 par défaut.

Assigner une interface réseau à un vlan

On veut, par exemple, ajouter l'interface nommée ens3 au vlan 1 :

nmcli connection add type vlan con-name vlan1 id 1 dev ens3

Explication

La commande précédente a créé un nouveau profil de type vlan, nommé vlan1 (con-name) et utilisant le vlan id 1 :

nmcli connection

NOM UUID TYPE PÉRIPHÉRIQUE
ens3 ceaf1df2-113c-46d2-b8b4-e7aa0a2d6b5f 802-3-ethernet ens3
vlan1 6c2063ea-d3e6-442b-a7c6-5e515c000fd7 vlan ens3.1

De plus, une interface virtuelle nommée ens3.1 a été créée pour l'occasion :

nmcli device

PÉRIPHÉRIQUE TYPE ÉTAT CONNEXION
ens3 ethernet connecté ens3
ens3.1 vlan connecté vlan1

Lien externe : Réseau local virtuel

Obtenir un IP fixe et garder l`itinérance

Il est possible de définir un IP fixe avec NetworkManager.

Connaître le routeur

1. Savoir où notre ordinateur se trouve. L`adresse IP fixe choisi par NM en fonction de l`adresse MAC du routeur. Donc il faut que vous connaissiez et preniez note de l`adresse MAC du routeur. Nombreux routeurs se trouvent à l`adrese 192.168.0.1. Accédez à la page dont le titre peut ressembler à ``MAC address`` ou ``Clone MAC``.

Déterminer votre IP fixe

2. Pour faciliter les choses, établissons une connexion filaire eth0. Cliquez (bouton de droite) sur l`icône de NM. Cliquez sur “Modification des connexions”.

2a. Dans le taquet “Filaire”, faites “Ajouter” ou “Modifier” (après avoir choisi la bonne connexion) selon votre désir. Une nouvelle fenêtre s`ouvrira, comportant 4 taquets: “Filaire, Sécurité 802.1x, Paramètres IPv4, Paramètres IPv6”. * D`abord dans Filaire: faites dérouler les options de “Adresse MAC du périphérique” (on identifie ici votre carte réseau) et choisissez la votre connexion ( eth0 ). Dans la case Adresse MAC clônée, copiez l`adresse MAC de votre routeur (étape 1).

2b. Dans le taquet “Paramètres IPv4”, choisissez d`abord le mode “manuel” dans la première case, puis ajoutez votre adresse, son masque de sous-réseau et la passserelle de votre choix. C`est tout.
Les autres cases peuvent rester vierges ou vous les complèterez à votre convenance.

Reconnecter

3. Étape essentielle : passer au nouvel IP, le fixe que vous souhaitiez tant. Pour cela, assurez-vous que /etc/network/interfaces ne contienne aucun information relativement à l`interface que vous souhaitez utiliser pour obtenir votre IP fixe.

3a. Coupez le contact avec le réseau: cliquez sur “déconnecter” ou déconnectez le fil. NM ne s`en offusquera pas.

3b. Rebrancher le fil. Si vous avez cliqué sur “déconnecter”, retournez avec votre souris sur l`icône NM, vous y verrez vos connections filaires, choisissez la bonne et cliquez dessus.

Résultat final

Le fichier généré se trouvera dans /etc/NetworkManager/system-connections sous le nom que vous avez donné à votre connexion et ressemblera à ceci :

[802-3-ethernet]
duplex=full
mac-address=B4:99:BA:58:A4:76
cloned-mac-address=00:17:3F:DD:5D:50
[connection]
id=Bind9 DNS residence Igloolik
uuid=e9e3650d-37d4-4cf6-ade4-438e248446dd
type=802-3-ethernet
[ipv6]
method=auto
[ipv4]
method=manual
dns=192.168.132.240;192.168.132.1;8.8.4.4;8.8.8.8;
addresses1=192.168.132.240;24;192.168.132.1;

Configuration manuelle via interfaces

Si vous éprouvez des problèmes avec NM ou bien si votre réseau n'est pas détecté automatiquement, ne paniquez pas. Il reste possible de créer manuellement un réseau, voir :

Configuration réseau

Référence :

Documentation Debian :Configuration réseau pour l'ordinateur de bureau