sshfs : partage de fichiers sécurisé

Objet : Comment partager des fichiers simplement, efficacement et de manière sécurisée

Niveau requis :

Commentaires : Avoir un accès sur un serveur ssh

Débutant, à savoir : Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !.

Suivi :

Création par smolski le 19/04/2010

Testé par kawer en 2018

Commentaires sur le forum : ici1) N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

Introduction

Sshfs est un outil permettant d'utiliser le protocole ssh comme un système de fichiers et ainsi monter un répertoire distant à travers le protocole ssh.
Alors que ssh s'utilise en ligne de commande, sshfs permet d'utiliser n'importe quel gestionnaire de fichiers de manière transparente.
Cet outil permet ainsi d'allier sécurité et facilité d'emploi pour les utilisateurs.

Installation côté serveur

Il suffit d'avoir un serveur ssh fonctionnel

Installation côté client

Note : Les paquets “openssh-client” et “fuse-utils” sont requis, mais il sont déjà installés par défaut sous Debian depuis 2009.

Installer simplement sshfs

apt-get update && apt-get install sshfs

Test rapide

Sur le système client, créer un répertoire dans lequel va être monté le système de fichiers :

mkdir /home/utilisateur/Test

Monter un répertoire distant (ici ~/Public):

sshfs utilisateur@ip_distante:/home/utilisateur/Public /home/utilisateur/Test

Le mot de passe de l'utilisateur est alors demandé.

Ouvrir Nautilus (ou n'importe quel gestionnaire de fichiers) pour accèder à vos fichiers distants.

Enfin, penser à démonter :

fusermount -u /home/utilisateur/Test

Prochaine étape : améliorer la sécurité par l'utilisation d'une clé de chiffrement.

Sécurisation

Voir Sécurisation d'un serveur SSH

Problèmes fréquents

Le montage n'est pas possible à cause des droits d'accès aux répertoires.

Il suffit alors de vérifier (ls -hl) et d'ajouter les droits (chmod2) chmod ug+r...) au répertoire local (Public dans l'exemple) et au répertoire distant sur le serveur (Test dans l'exemple).

L'utilisateur n'a pas le droit de monter un système de fichier avec Fuse.

Il faut ajouter l'utilisateur au groupe fuse.

adduser votre-utilisateur fuse

Puis, il faut redémarrer la session utilisateur

Le firewall n'a pas été correctement paramétré.

Vérifier que le port utilisé est bien ouvert sur le serveur.
Il n'y a rien à faire côté client.

Automatiser la connexion

Montage manuel

Créer un petit fichier script dans lequel on écrit simplement la ligne de commande :

#!/bin/bash sshfs utilisateur@ip_distante:/chemin/du/partage

en adaptant le chemin/du/partage évidemment

On pourra alors créer une icône pour lancer ce script. L'utilisateur n'aura plus qu'à cliquer sur l'icône, une fenêtre graphique lui demandera la phrase de passe de la clé, et le répertoire distant apparaîtra alors sur le bureau.
De la même façon, on pourra créer une icône pour démonter le répertoire.

Avantage : c'est simple.

Inconvénient : aucun message d'erreur n'est renvoyé en cas de problème.

Montage automatique par /etc/fstab

Automatiser complètement le montage en ajoutant une ligne au fichier /etc/fstab :

sshfs#utilisateur@192.168.0.1:Public Test fuse uid=1003,gid=100,umask=0,allow_other 0 0

Principal inconvénient : si le réseau n'est pas encore disponible au démarrage (c'est souvent le cas en wifi), le montage automatique ne se fera pas.

Approfondissements dans /etc/fstab utilisateur@hote:/repertoire/distant/ /repertoire/local/ fuse.sshfs [port=PORT],umask=0,defaults,noauto,user,uid=[UID],gid=[GID],noatime,allow_other,_netdev 0 0 L'ajout de _netdev permet d'attendre que le réseau soit monté avant de monter le répertoire distant. noauto le point de montage sera visible dans Nautilus par exemple, mais pas encore monté réellement (le montage pourra alors être effectif “au clic”) Pour un peu plus de souplesse, ajouter la directive user_allow_other au fichier /etc/fuse.conf

Montage automatique par autofs

TODO

Performances et qualité de service

sshfs (tout comme ssh) est très fiable et les retours d'expérience négatifs semblent être rares.

Les débits obtenus dépendent principalement des performances du réseau utilisé. Il est ainsi possible d'atteindre plusieurs centaines de mégabits par seconde.
Même avec des machines vieillissantes, le chiffrement des données ralenti peu les échanges.